경기지방중소벤처기업청 공고 제2020 - 14호

‘20년 ｢최신기술도입 촉진지원사업｣ 참여기업 모집공고

경기지방중소벤처기업청에서는 관내 기업대상으로 대학·연구기관이 보유한 최신기술에 대한 기술지도를 통해 중소기업의 신성장 R&D 역량을 강화하고자 합니다. 관심있는 기업들의 많은 참여를 바랍니다.

2020년 6월  2일

경기지방중소벤처기업청장

1. 사업 개요

□ 사업 목적

◦ 최신기술에 대한 정보가 부족한 중소기업의 기술도입을 지원하여 신성장 R&D역량을 강화하고 산·학·연 협업체계 활성화 계기마련

□ 사업 기간 :  2020. 6월 ~ 11월 (6개월)

□ 지원 규모 : 기술설명회 10회(인원제한없음), 1:1 기술지도 20기업 내외

□ 지원 내용

◦ (1단계) 대학·연구기관의 최신기술(공급)과 최신기술지원이 필요한 중소기업(수요)을 매칭하여 기술설명회 개최

- 기술설명회는 가급적 분야별로 해당 기술보유 기관에서 개최하며, 강의식(세미나)으로 진행하되, 회 당 1개분야, 5개 기술 내외로 편성 예정

* 단, 수요조사결과 기술수요가 적은 분야는 2개분야 통합 설명회 가능

<참여 대학·연구기관> 가나다 순

❶경기과학기술대교, ❷경희대학교, ❸단국대학교, ❹명지대학교, ❺수원대학교, ❻유한대학교, ❼전자부품연구원, ❽한국건설연구원, ❾한국전기연구원, ❿한국항공대학교, 한양대학교  총 11개 기관

< 설명회 일정 예시 >

	일 시	지도기관	기술분야	기술명
7월	7.3	A대학	에너지메카트로닉	- 전력변환기 설계 및 제어기술 - 무선전력전송시스템 설계 및 제어기술 - ESS용 PCS설계 및 제어기술 - xEV용 전장품 설계 및 제어기술
	7.15	B연구기관	스마트자동차기술	- 전기차 카쉐어링 - 차량용 헤드업 디스플레이 기술 - 차량용 감지센서 장착위치 모사장치 - 오브젝트 추적장치 및 방법

◦ (2단계) 설명회 이 후 희망기업에 한해 전문가가 현장으로 파견하는 1:1 맞춤형 기술지도 지원

- 기술지도는 총 8시간을 지원하며, 전문가 판단에 따라 최대 3일 간(1일 3시간, 휴게시간은 미포함) 수행할 수 있음

* (주의) 1:1 기술지도 신청시 기술지도비용의 10% 기업부담금 있음(설명회 이후 별도 신청조사 예정)

<참여기업 사업진행 순서>

❶ 기업 참여신청서 제출(수요기술 조사) →  ❷ 분야별 기술설명회 참석(기관별 개최) → ❸ 1:1 심화 기술지도 실시(희망시, 자부담10%)

* 기업당 신청가능 기술은 최대 5개 세부기술(설명회), 최대 3개 세부기술(1:1지도)

□ 지원예산

구 분	지원요건	정부 지원금	기 타
설명회	신청기업 전체	행사 운영비	대학 및 연구기관에 지급
1:1 기술지도	희망기업 (자부담 10%납부)	전문가 지도비용(1일)	지도비용 1일(8H) 최대 500 천원

* 단, 설명회의 경우 신청 후 무분별한 취소사례를 방지하기 위해 소정의 참가비(최대2만원)를 대학·연구기관에서 부과할 수 있음

2. 신청·접수

□ 지원 대상 : ｢중소기업기본법｣ 제2조에 따른 중소기업

◦ 경기도내 사업장을 두고 최신기술 도입 및 지도를 희망 중소기업

* 붙임1 지원대상 제외업종 참여불가하며, 창업지원기관의 추천을 받은 예비창업자 참여가능

□ 신청 기간  : ’20. 6. 3(수) ∼ 6. 12(금) 18시까지

□ 신청 방법 : 붙임2 신청서 작성 후 이메일 접수

* (접수처) jwlee15@korea.kr

* (메일제목) 최신기술도입 촉진지원사업 참여신청((주)ㅇㅇㅇ)

□ 유의사항

◦ (기업선정 및 참여횟수)

- 설명회 참여는 별도의 횟수 제한이 없으나, 1:1기술지도는 기업당 1개분야(3개 세부기술) 가능

* 예상수요 초과 시 별도의 선정절차 진행될 수 있음

◦ (참여기업 성과관리)

- 사업에 참여한 기업은 사업수행성과 관리를 위해서 향후 3년간 매출액 등의 자료를 요청할 수 있으며 참여기업은 이에 응해야함

3. 추진절차 및 일정

신청‧접수		신청･접수		안내		사업수행
대학·연구 기관 모집	➡	참여기업 모집․선정	➡	참여기업 선정 및 사업안내	➡	설명회 개최 (약 10회)	1:1 기술지도 (희망기업)
∼5.29		∼6.12		∼6.19월		’20.6월 ∼ 11 월말
대학·연구기관		참여기업		경기지방중기청		참여기업 / 대학·연구기관

* 상기 일정은 사업 진행상황에 따라 추후 변동 가능

4. 문 의 처

□ 경기지방중소벤처기업청 창업벤처과 이재운 주무관

☎ 031-201-6972,  E.mail) jwlee15@korea.kr

【붙임 1】

지원대상 제외업종

제외업종

농업, 임업 및 어업(01110∼03220)

불건전 영상게임기 제조업(33402中), 도박게임장비 등 불건전 오락용품 제조업(33409中)

주류 및 담배 중개업(46102中), 귀금속 중개업(46107中), 주류(46331) 및 담배(46333) 도매업, 사행성 오락게임용품 도매업(46463), 귀금속 도매업(46492)

소매업(47111∼47999) (단, 전자상거래(47911) 기업은 지원)

숙박 및 음식점업(55111∼56229)

금융 및 보험업(64110∼66209), 부동산업(68111∼68223)

불건전 게임소프트웨어 개발 및 공급업(58211~ 58219中)

법무관련 서비스업(71101∼71109), 회계 및 세무관련 서비스업(71201∼71209)

경영컨설팅(71531) 및 공공관계서비스업(71532)

수의업(73100), 보건업(86101∼86909)

오락장 운영업(91221∼91229), 갬블링 및 베팅업(91241, 91249), 그 외 기타 오락관련 서비스업(91291∼91299)

협회 및 단체(94110∼94990)

기타 개인 서비스업(96111∼96999)

* 한국표준산업분류상의 세세분류코드 기준

【붙임 2】

최신기술도입 촉진지원사업 신청서(참여기업)

기업명		대표자명
사업자등록번호		설립년월일
회사주소 (전화)	경기도 ☎
업태(업종)		주생산품
매출액 (백만원)	(‘17) (‘18) (‘19)	상시근로자수 (명)	(‘17) (‘18) (‘19)
담당자 성명		담당자 연락처 (핸드폰)	031- (010-
담당자 소속 (직위)		담당자 이메일
지도희망 기관	붙임3의 대학·연구기관별 최신기술목록을 참고하여 작성
지도희망 기술분야	붙임3의 대학·연구기관별 최신기술목록을 참고하여 작성
지도희망 기술명	붙임3의 대학·연구기관별 최신기술목록을 참고하여 작성
	(1순위)
	(2순위)
	(3순위)
	(4순위)
	(5순위)
1:1기술지도 희망여부	(예비조사) O / X
상기와 같이 최신기술도입 촉진지원사업 참여를 신청합니다. 2020 년 월 일 참여기업 대표자 : (인 또는 서명) 경기지방중소벤처기업청장 귀하

【붙임 3】

대학·연구기관별 최신기술목록

(총 11개 기관, 105 분야, 293 세부기술)

※ 분야 및 세부기술은 기관별 중복될 수 있음

❶ 경기과학기술대학교

분야	기술명 *기술요약	키워드
전기구동차	수소연료 저장･운반장치의 최적설계 및 사용재료의 기계적 성질 평가기술 *사용재료의 역학적 거동 특성평가 및 피로 파괴 해석 *수소연료 저장･운반장치 구조물의 강성해석 및 강도 안전성 평가를 위한 구조해석	수소연료, 저장･운반장치, 구조해석, 피로 파괴, 강성해석, 강도 안전성 평가, 최적설계, 기계적 성질
전기구동차	1인승 미니 전기차 드라이빙 라인 시스템 * 1인승 전기차에 대한 조향, 드라이브, 브레이크 라인 제어기 설계 및 조작기술 연구	BLDC, BLDC 드라이브, DC 모터, DC 드라이버, STM32F106,
전기구동차	교육용 미니카 제어기 시스템 * 아두이노를 이용한 미니 전기차 무선제어 교육 프로그램 연구	아두이노, 블루투스, DC 모터, DC 모터 드라이버, GPS센서, 초음파 센서
자율주행차	위치검출 시스템 * 자이로 센서를 이용한 차량 위치 검출 시스템 구성	자이로센서, 와이파이, 블루투스, STM32F106,
인공지능	시각이해를 위한 딥러닝 기술 (Tensorflow 기반 image classification 및 object detection) Edge AI 디바이스 구현을 위한 GPU 및 AI accelerator 활용기술	시각 이해, Tensorflow, object detection, GPU, AI accelerator
인공지능	학습 및 추론 기술, 시각이해 기술, 상황이해 기술	인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 기계학습
인공지능	실시간 실내 위치 추적기술	GPS, 위치 추적, 위치 정보, 실내
인공지능	3D 깊이(Depth) Camera 솔루션 *카메라를 이용한 형태 인식 기술	3D, 카메라, 영상 인식
인공지능	AR기반 영상 인식기술	AR, 영상 인식
인공지능	학습 및 추론 기술 *다중 층의 neural network 등의 학습 기법을 활용하여 예측 및 추정하는 기술	Learning, Estimation
인공지능	언어 이해 *음성 인식 및 언어 처리 기술	Speech Recognition
인공지능	안내, 통역, 매장서비스, 홈서비스 등의 안내로봇 기술 *음성 인식을 활용한 서비스 처리 기술	음성 인식 응용
IoT	IoT를 위한 근거리 무선 네트워킹 기술 *IoT를 위한 임베디드 디바이스 및 각종 환경 센서 인터페이스 기술	IoT, 근거리 무선 네트워킹, 임베디드, 환경 센서
IoT	IoT 네트워크 기술 *WiFi 또는 bluetooth 등의 기술	Bluetooth , WiFi , MAC
IoT	IoT 플랫폼 기술 *IoT 모듈의 H/W, OS. S/W 설계 기술	임베디드 S/W 설계
빅데이터	빅데이터 분석 및 예측 기술 *스마트 센서를 이용한 생산/공정의 데이터 수집 및 분석, 처리 *고객 정보를 이용한 데이터 수집 및 분석, 처리	데이터 마이닝, 클러스터링, 데이터 분석
빅데이터	건설용 하자 빅데이터 분석 및 전문가 기술 요청 시스템	Punch-list, 건설, 하자
IT융합	공작기계 주축의 스마트 센싱 및 진단 * 머시닝센터 주축의 온도, 냉각수 온도, 베어링 예압, 토크 등을 실시간 영역에서 센싱, AI 및 클라우딩 컴퓨팅에 의한 원격 진단을 통해 수명 예측 및 신뢰성 제고	빌트 인 모터 주축, 스마트 센싱, 원격 진단, 스마트 공장
IT융합	이미지 센싱에 의한 알루미늄 압출재의 품질관리 * 압출기에 빠져나오는 알루미늄 압출재의 다양한 크기 및 형상의 결함을 이미지 센싱에 의해 마이크로미터 영역의 범위에서 원격감지	알루미늄 압출, 압출 결함, 이미지 센싱, 원격 탐상, 스마트 공장
IT융합	진동을 이용한 스마트 기계 설비 진단기술 * 마트 센서(반도체 진동센서)를 이용한 자동화설비의 유/무선 진동 진단 * 도체 진동 센서의 개발 * 서로 부터의 진동신호를 분석, 처리하는 기술	진동, 소음, 진동진단, 설비진단, 스마트센서, 진동센서, 메인터넌스, 고장분석, 유지보수, 기계학습
융합보안	휴먼바이오·영상 기반 안전·감시·보안기술 *화자 인식 및 식별 기술	화자 인식
융합보안	자율주행차·로봇·IoT등 융합서비스·제품의 보안내재화 기술 *IoT 임베디드를 적용한 서비스 및 제품의 탑제 설계 기술	인터페이스 및 임베디드 연동 기술
3D프린팅	3D 이미지 센싱+3D 모델링+3D 프린팅에 의한 언더컷 방지 사출금형제품의 설계 * 사출금형제품의 언더컷에 의한 결함을 줄이기 위해 3D 이미지 센싱, 3D 모델링, 3D 프린팅 기술을 적용하여 스마트 사출금형 제품을 설계 및 역설계함	사출금형제품설계, 언더컷, 3D 이미지 센싱, 3D 모델링, 3D 프린팅, 역설계
5G 이동통신	5G 이동통신 코어 네트워크 기술 *LTE 또는 LoRa 망의 무선 MAC 설계기술	LoRa , LTE
5G 이동통신	차세대 근거리 무선통신 기술 *빛 통신의 MAC설계 기술	VLC
의료기기· 헬스케어	딥러닝 기반의 의료영상처리	의료영상, 딥러닝, 머신러닝, 물체 검출, 이미지 분할
의료기기· 헬스케어	MEMS 기술을 이용한 미세신경전극 제작	반도체 공정, 폴리머기판, 금속증착, 사진공정, 신경신호, 신경전극
의료기기· 헬스케어	PDMS기반의 생체신호기록용 전극 공정 기술 *반도체 MEMS 공정을 이용하여 유연한 평판형 전극을 제작하여, 뇌, 척수 등의 전기-신경신호를 기록하는 디바이스 제작 기술	MEMS, Flexible, PDMS, Micro-electrode Array
신재생에너지	신재생에너지 발전시스템의 전동 및 완충 부품 설계기술 *풍력 및 조력 에너지 생산설비의 동력전달 시스템에 대한 강성해석 및 소음･진동 평가 *풍력 및 조력 에너지 생산과 관련한 회전동력의 전동 및 완충용 부품 설계 및 제조기술	신재생에너지, 발전시스템, 전동 및 완충 부품, 강성해석, 소음･진동 평가, 설계 및 제조기술
유공압 시스템 제어 기술	유공압 시스템을 이용한 시퀀스 및 서보제어 * 미쓰비시 PLC를 이용한 유압 시스템 시퀀스 제어 및 서보제어 시스템 연구	미쓰비시 PLC, 공압 시스템, 유압 시스템, 서보모터 시스템, HMI

❷ 경희대학교

분야	기술명 *기술요약	키워드
반도체 등 소자	원자층증착법 및 화학증착법을 위한 고유전체용 전구체 개발 기술 * 전구체에 따른 원자층증착법 성막 공정 셋업 및 성막 메커니즘 분석 * 유전막의 유전율, C-V, I-V, 누설전류 메커니즘 등 전기적 특성 분석 및 개선	고유전율, 원자층증착법, 전구체, DRAM, 흡착, 반응제, metal-insulator-metal capacitor

❸ 단국대학교

분야	기술명 *기술요약	키워드
지능정보(IoT)	MQTT 및 CoAP 프로토콜에 적용가능한 보안기술ㆍ키관리기술	(MQTT, CoAP, 키관리, 종단간 보안, 멀티캐스트
지능정보(IoT)	IEEE 802.15.4 / 6LoWPAN 기반의 센서네트워크 보안기술. 키관리기술	6LoWPAN, IEEE 802.15.4, 키관리, IPv6 보안
차세대 SW (융합보안)	블록체인 기반의 분산 ID 보안기술	블록체인, 분산ID, 공개키 갱신, Root-of-Trust, 인증기술
차세대 SW (융합보안)	무한해시체인 기반의 모바일 OTP 기술	해시체인, OTP, 경량화 암호기술, 인증기술
고기능 섬유	초경량 고탄성 고강도 탄소섬유 제조 기술	탄소섬유, 고탄성, 고강도
하이퍼 플라스틱	인성특성이 향상된 고강성 하이퍼플라스틱 복합체 제조 및 가공 기술	신률, 내부구조 제어, 고인성
지능정보(IoT)	센서의 하드웨어 연결 및 데이터 수집 플랫폼 기술	IoT, 사물인터넷, 플랫폼기술
차세대 전자정보 디바이스	3D프린팅 장비개발 기술	3D프린팅
기반 SW	IoT/임베디드 시스템을 위한 운영체제/커널 기술 *(요약) 저전력, 고신뢰 특성을 제공하는 경량 운영체제 기술	운영체제, 커널, 저전력 고신뢰
기반 SW	플래시 메모리를 위한 파일 시스템/FTL 기술 *(요약) IoT 환경에서 데이터 수집/저장을 위한 플래시 메모리 기반 고신뢰 파일 시스템 기술	플래시 메모리, 파일 시스템, FTL (Flash Translation Layer)
클라우드	Edge 컴퓨팅을 위한 지능형 고성능, 저전력 데이터 관리 및 처리 기술 *(요약) 대규모 데이터 수집 단말에서 관련된 데이터만 분별하여 수집 및 전송하는 에지 컴퓨팅 기술	에지 컴퓨팅, 지능형 컴퓨팅
클라우드	클라우드 자원 관리 기술 *(요약) 클라우드 환경에서 가상 머신, 도커 스케줄링 자원 관리 기술	클라우드 컴퓨팅, 도커, 자원 관리
빅데이터	키-밸류 스토어 (Key-Value Store) 최적화 기술 *(요약) LevelDB, RocksDB, Memcached 등 키-밸류 스토어 구축 및 최적화 기술	키-밸류 스토어, NoSQL DB
빅데이터	분산 빅데이터 저장소 최적화 기술 *(요약) Hadoop, Ceph 등 빅데이터 분산 저장소 구축 및 최적화 기술	자Hadoop, Ceph, 빅데이터 분산 저장소

❹ 명지대학교

분야	기술명 *기술요약	키워드
인공지능	1) 머신러닝 알고리즘 분석 ＊(요약) 데이터 분석을 위한 머신러닝 알고리즘 선정 및 분석 기술 2) 머신러닝 라이브러리 ＊(요약) 머신러닝 라이브러리 분석과 활용 가능한 영역 선정 기술 3) TensorFlow (텐서플로우) 기술 ＊(요약) TensorFlow를 이용한 딥러닝 기술 및 프로그래밍 기술 4) Scikit-learn (사이킷런) 기술 ＊(요약) Scikit-learn을 이용한 통계 기반의 머신러닝 기술 및 파이썬 프로그래밍 기술 5) 최적화 기법 ＊(요약) 데이터 분석을 위한 내부 함수 정의 및 최적화 요소 분석 기술 6) 데이터 전처리 과정 ＊(요약) 데이터 처리를 위한 사전 학습 과정 기술	머신러닝, 데이터 분석, 최적화, 데이터 전처리, TensorFlow, Scikit-learn
IoT (사물인터넷)	1) IoT 네트워크 기술 ＊(요약) IoT 네트워크의 내부 구성 요소 및 접속 기술 2) IoT 플랫폼 기술 ＊(요약) IoT 플랫폼 구현 및 확장 기술 3) IoT 센서 네트워크 ＊(요약) IoT 디바이스로 활용되는 센서들의 연결 및 네트워크 구성 요소 기술 4) IoT 무선 통신 기술 ＊(요약) 무선 랜, 블루투스와 같은 근거리 무선 통신 기술 5) IoT 디바이스 기술 ＊(요약) IoT 단말의 활용 및 네트워크 접속 기술 6) 무선 채널 접속 알고리즘 ＊(요약) IoT 네트워크, 센서 네트워크, 근거리 무선 통신을 위한 무선 채널 접근 알고리즘	IoT, 센서 네트워크, IoT 무선 통신
빅데이터	1) 빅데이터 수집 절차 ＊(요약) 빅데이터의 정의 및 수집 과정 2) 빅데이터 처리 기술 ＊(요약) 빅데이터 처리를 위한 분산 처리 알고리즘 3) 데이터베이스 기술 ＊(요약) 빅데이터 활용을 위한 데이터베이스 기술 4) 빅데이터 분석 및 예측 기술 ＊(요약) 딥러닝 기법의 분석 및 예측, 정확도, 오탐률의 확인 5) 최적화 기법 ＊(요약) 빅데이터 기술 구현 및 알고리즘을 위한 최적화 기법 6) 시뮬레이션 기법 ＊(요약) 빅데이터 프로그래밍을 위한 시뮬레이션 기법 및 활용	기계학습, 빅데이터, 데이터베이스, 예측
스마트 자동차 기술	1) 지능형 자율협업 ＊(요약) 스마트 자동차를 위한 차량 간 협업, infrastructure간 협업 기술 2) 자율주행자동차 기술 ＊(요약) 자율주행자동차를 위한 요소 기술 정의 및 내부 네트워크 기술 3) 커넥티드 카 기술 ＊(요약) 차량 간 통신을 위한 차량 통신 정의 및 커넥티드 카를 위한 통신 네트워크 기술 4) CAN 통신 ＊(요약) CAN 통신 프레임 분석 및 CAN 통신 기법 5) 차량 보안 기법 ＊(요약) 자율주행차량 및 커넥티드 카를 위한 차량 보안 기술 및 빅데이터를 활용한 보안 기법 적용 기술	자율협업, V2X, 커넥티드 카, 자율주행, 차량 플랫폼, CAN, ECU
IoT 융합	1) 센서 네트워크 기술 ＊(요약) IoT 응용 및 융합을 위한 센서 네트워크 기술 및 운용 기법 2) 에너지 하베스팅 ＊(요약) 에너지 소모의 측정 및 에너지 축적을 위한 에너지 하베스팅 기술 3) 엣지 컴퓨팅 ＊(요약) 대용량 데이터 처리를 위한 엣지 컴퓨팅 기술 및 운용 기법 4) 클라우드 컴퓨팅 기술 ＊(요약) 대용량 데이터 처리 및 분산 데이터 기술을 위한 클라우드 시스템 및 운용 기법	에너지 하베스팅, 엣지 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅,

❺ 수원대학교

분야	기술명 *기술요약	키워드
자율 주행차	운전자와 자동차 간 인터페이스 및 자율주행 사고원인 규명 *(요약) 운전자의 생체신호 상태를 파악할 수 있는 센서 기반 인터페이스 연구 경험. 자율주행 활용 센서 정보로 사고원인과의 관계 인공지능 분석 가능성.	센서, 운전자, 생체신호, 인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 빅데이터, 분석
전기구동차	미래차 신뢰성 시험 평가 (T/Shock, Vibration, Shock, High/Low Temp.) 미래차 보안부품 안전성 평가 (장치 내부 온도, 압력, strain 계측) 소재 물성 평가 하중 내구 평가 부품 개발 및 시험 기술 충돌 성능 평가	미래차, 보안부품, 소재 물성, 내구, 신뢰성평가, T/Shock, Vibration, Shock, High/Low Temp., 평가, 계측, 시험, 충돌
IoT(사물인터넷)	IoT 네트워크 구성 기술 *사물인터넷은 모든 기기들이 인터넷 네트워크에 연결되어 사물(기기)사이 또는 사람과 정보를 공유함으로서 모든 기기들이 원격제어 및 AI를 실현할 수 있는 기반을 제공할 수 있다. 이를 위해서는 사물들이 인터넷 네트워크에 연결하여 하는 데 이때 경제성, 안전성, 효율성, 신뢰성등을 고려한 네트워크 구성기술이 필요하다.	IoT(사물인터넷), 인터넷 네트워크, 통신네트워크, 원격제어, 통신 소트웨어, 임베드디 기술
인공지능	언어이해 기술 *(요약) 텍스트기반 감정 분석의 머신러닝 적용 경험. 자연어처리 데이터의 정제 방법에 대한 이해.	텍스트, 자연어처리, 인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 빅데이터, 분석
인공지능	학습 및 추론 기술 *(요약) 머신러닝 기본 학습 및 추론 기법에 대한 연구 경험. 데이터 특성에 대한 분석 및 큐레이션.	인공지능, 머신러닝, 딥러닝, 빅데이터, 분석
착용형 스마트기기	생체정보 처리 및 인체내장형 컴퓨팅 기술 *(요약) 심장, 뇌, 혈액에서 파생된 다양한 전기적 압력, 부피 정보 등 처리 경험. 생체정보 기반 인공지능 구현 성능 증명 및 논문화.	심전도ECG, 심탄도BCG, 뇌전도EEG, 근적외선분광fNIRS, 광용적맥파PPG, 생체신호
기반 SW	융합서비스 제품의 소프트웨어 내재화 기술 *(요약) 플랫폼 및 융합기기 내에 들어가는 SW설계 기술	SW설계, 플랫폼 서비스, IT융합 기기
3D프린팅	3D프린팅 소재 장비 개발 및 제조 기술 *(요약) IT 융합기기, 창의 및 혁신 제품 3D 모델 디자인 컨설팅	3D모델 디자인, 3D 프린팅, 3D 창의제품 아이디어 컨설팅
3D프린팅	3D프린팅 소재 장비 개발 및 제조 기술 *(요약) 3D 프린팅 전용 슬라이싱 프로그램 설계 기술	3D 프린팅 SW 설계, 3D 프린터 제작, 슬라이싱 프로그램 설계
바이오 화장품소재	항염증 기능성 후보물질 발굴 기술 *(요약) 대식 세포의 nitric oxide 생성 농도 측정	항염증, nitric oxide, 대식 세포
바이오 화장품소재	항비만 기능성 후보물질 발굴 기술 *(요약) 지방 세포 분화 후 triglyceride 농도 측정, 지방방울 염색	항비만, 지방 세포, 지방 방울, triglyceride
바이오 화장품소재	1. 신규 화장품 브랜드 및 제품 기획(POP, POD 기반의 차별화 요소 발굴) 2. 트리즈(Triz) 기법을 활용한 차별화 가능한 화장품 천연물 원료 개발 3. 기능성 성분(비타민 C, 비타민 A, 천연 미네랄) 고함량 화장품 제형 개발	브랜드 기획, 제품 기획, 천연물 원료, 기능성 성분
바이오 농수산·식품	- 식품용 생리활성물질 분석 및 지표물질 규명기술 식품소재에서 기능성 스크리닝	기능성식품, 생리활성물질, 지표물질
의료기기·헬스케어	정밀의료 등 맞춤형 건강관리 및 질병 예방·진단·치료 서비스를 위한 플랫폼 *(요약) 졸음, 수면, 혈압 등 개인별 생체신호 기반 인공지능 분석 경험 및 성능 개선 증명 논문화. 스마트 휠체어 신호 수집 분석 플랫폼 경험.	맞춤형 건강관리, 질병 예방, 진단, 생체신호
바이오 화장품소재	미백 기능성 후보물질 발굴 기술 *(요약) 멜라닌 합성 효소 활성 저해 측정, 흑색종 세포 멜라닌 생성 농도 측정	미백, 멜라닌, 흑색종 세포
의료기기· 헬스케어	정밀의료 등 맞춤형 건강관리 및 질병 예방·진단·치료 서비스를 위한 플랫폼 기술 *유전체 기반 데이터 또는 전자의무기록(EMR) 데이터를 사용하여 정밀의료 진단 모델 개발 및 건강관리 모델 개발	유전체데이터, 전자의무기록, 정밀의료모델
바이오 농수산·식품	유전체 데이터 분석 기반 농수산 신품종 종자 개발후보 물질 발굴 기술 *신품종의 타겟 표현형(질병 저항성, 환경 스트레스 저항성 등)에 대해 표현형 식물과 일반 식물을 유전체 데이터 기반으로 분석 비교하여 신품종 종자 개발에 대한 후보 물질 발굴	유전체데이터, 신품종 종자 후보물질
의료기기· 헬스케어	유전체 데이터 분석 기반 진단기기 및 시약 후보물질 발굴 기술 *질병환자, 정상인의 유전체, 전사체, 단백질체 등 데이터를 분석하여 질병울 진단할 수 있는 모델 개발하여 진단 기기 및 시약 후보물 개발에 이용	유전체데이터, 진단기기 및 시약 후보물질
바이오· 화합물의약	유전체 데이터 분석 기반 바이오 신약 후보물질 발굴 기술 *질병환자, 정상인의 유전체, 전사체, 단백질체 등 데이터를 비교하여 신약 후보 물질을 발굴, 또는 질병환자의 세포에 여러 종류의 후보물질을 투여한 뒤 유전제 데이터의 변화를 비교하여 신약 후보물질 발굴	유전체데이터, 신약 후보물질
바이오 화장품소재	유전체 데이터 분석 기반 바이오 화장품 소재(원료) 후보물질 발굴 *화장품의 타겟 형질에 대해 형질 발현 피부 세포와 일반 세포를 유전체 데이터 기반으로 분석 비교하여 화장품 소재 원료 발굴에 이용	유전체데이터, 화장품 소재 후보 물질
에너지 신산업·환경	ESS 소재 물성 평가	ESS, 소재물성
타이타늄	1) 타이타늄 소재 제조기술과 금속재료 부품화 기술 - 티탸늄 소재를 이용한 isothermal forging 성형 해석 및 단조 기술을 보유	티탸늄, isothermal forging, 성형해석
복합재료 가공기술	고분자 복합소재 압출 가공 기술 *이축 압출기를 이용한 복합소재 가공기술	가공, 압출
융복합소재	레이저프린터용 중합토너 기술	Emulsion-Aggregation Technology, 프린팅 소재, 나노입자
초경량금속	1) 고강도 마그네슘 부품의 온간성형기술 - 마그네슘 합금은 경량화로 인하여 자동차(무인전기자동차 등)에 효율적으로 사용될 수 있다. 마그넴슘 합금은 요구되는 제품의 낮은 항목강도 및 소성가공성이 낮아서 소성가공에 어려움이 있다. 마그네슘을 성형하기 위해서는 온간성형기술을 적용하여야 한다.	마그네슘 합금, 온간단조, 소성가공, Semi Isothermal forging
기능성 복합재료	기능성 무기물/금속/고분자 복합소재 제조 기술 *고열전도, 전기전도, 고내열 복합소재	복합재료, 고분자
융복합소재	반도체용 패키징소재	Epoxy-molding compound, 복합재료, Adhesion
융복합소재	자동차 및 항공기 프레임 최적화 및 시험 평가	시험, 평가, 프레임
접착소재	기능성 유기접착소재 제조 *열경화성수지 기반의 접착페이스트, 접착필름	접착, 열경화성 수지
하이퍼 플라스틱	인성특성이 향상된 고강성 하이퍼플라스틱 복합체 제조 및 가공 기술 *PEEK, PSu, PAI, PC 등 고강성 플라스틱 가공(압출)기술	고강성 플라스틱, 고분자, 가공, 압출
로봇	로봇 초기 고장 분석 및 내구 성능 평가 로봇 부품 충돌 안전성 평가	고장분석, 내구성능, 평가, 충돌, 안전성, 부품
무인이동체	1) 무인기 설계 기술 - 무인기는 고정익과 회전익으로 대별되며 회전익기의 설계 및 성능평가를 위한 기술	무인기, 회전익기, 회전익기 성능평가

❻ 유한대학교

분야	기술명 *기술요약	키워드
실감형 콘텐츠	가상현실(VR) 콘텐츠 기술 *3Dmax를 활용한 모델링과 서브스텐스를 활용한 텍스처링, 지브러쉬를 활용한 노말맵적용과, Unity를 활용한 VR콘텐츠 제작	Unity, 3Dmax, VR콘텐츠, 서브스텐스, 지브러쉬, 노말맵, 게임, 포토샵, UI 디자인
실감형 콘텐츠	증강현실(AR) 콘텐츠 기술 *3Dmax를 활용한 모델링과 서브스텐스를 활용한 텍스처링, 지브러쉬를 활용한 노말맵적용과, Unity를 활용한 AR콘텐츠 제작	Unity, 3Dmax, VR콘텐츠, 서브스텐스, 지브러쉬, 포토샵, UI 디자인
실감형 콘텐츠	HD급 이상의 고품질 다시점 3D 영상 콘텐츠 제작 기술 *3Dmax를 활용한 모델링과 서브스텐스를 활용한 텍스처링, 지브러쉬를 활용한 노말맵적용과, Unity를 활용한 HD급 콘텐츠 제작	Unity, 3Dmax, HD 영상 콘텐츠, 서브스텐스, 지브러쉬 , 영상제작, 3D 영상 콘텐츠 제작
실감형 콘텐츠	오감체험형 4D 콘텐츠 제작기술 *3Dmax를 활용한 모델링과 서브스텐스를 활용한 텍스처링, 지브러쉬를 활용한 노말맵적용과, Unity를 활용한 4lD 콘텐츠 제작	Unity, 3Dmax, 4lD 콘텐츠, 서브스텐스, 지브러쉬, 포토샵, UI 디자인
실감형 콘텐츠	디지털 홀로그램 콘텐츠 제작기술 *3Dmax를 활용한 모델링과 서브스텐스를 활용한 텍스처링, 지브러쉬를 활용한 노말맵적용과, Unity를 활용한 홀로그램 콘텐츠 제작	Unity, 3Dmax, 홀로그램, 서브스텐스, 지브러쉬, 포토샵, UI 디자인
문화콘텐츠	게임 콘텐츠 제작기술 *3Dmax를 활용한 모델링과 서브스텐스를 활용한 텍스처링, 지브러쉬를 활용한 노말맵적용과, Unity를 활용한 게임 콘텐츠 제작	Unity, 3Dmax, 홀로그램, 서브스텐스, 지브러쉬, 포토샵, UI 디자인, 게임 콘텐츠
문화콘텐츠	영상 콘텐츠 제작기술 *3Dmax를 활용한 모델링과 서브스텐스를 활용한 텍스처링, 지브러쉬를 활용한 노말맵적용과, Unity를 활용한 영상 콘텐츠 제작	Unity, 3Dmax, 홀로그램, 서브스텐스, 지브러쉬, 포토샵, 영상 콘텐츠
문화콘텐츠	만화·웹툰 콘텐츠 제작기술 *(3Dmax를 활용한 모델링과 서브스텐스를 활용한 텍스처링, 지브러쉬를 활용한 노말맵적용과, Unity를 활용한 만화.웹툰 콘텐츠 제작	Unity, 3Dmax, 홀로그램, 서브스텐스, 지브러쉬, 포토샵, 만화·웹툰 콘텐츠

❼ 전자부품연구원

분야	기술명 *기술요약	키워드
전기구동차	영구자석형 구동모터 설계 기술 *(요약) 전기자동차용 고효율 영구자석형 구동모터 형상 설계 기술, 헤어핀 권선설계 기술, 저가 소재적용 Spoke Type 모터 설계 기술, 소음/진동 및 열 유동해석 기술, 모터 회전자 응력 해석 기술	PMSM, 헤어핀 권선, 모터 형상설계, 코깅토크, Spoke Type, 유동해석, 응력해석
	자동차 전장용 전류센서 기술 *(요약) 자동차 전장용 전류센서 설계 기술 보유, 전류센서 3차원 해석 기술 보유	전류센서, 홀센서
	전기구동차 충전기 및 신재생, 수소 연계 전력변환 기술 *(요약) 전기자동차, E-Mobility 운용을 위한 충전기의 양방향 전력변환기 및 신재생, 수소 연계를 위한 제어 기술	충전기, 전력변환, 양방향, 신재생 수소 연계, 모빌리티, 전기차
	전기 구동 방식 자동차의 핵심 전장 부품 설계 및 제어 *(요약) 친환경 전기 구동 차량의 고전압 배터리 탑재형 충전기, 저전압 배터리 충전기, 고전압 컨버터, 인버터 등 핵심 전장 부품 설계 및 제어 기술	OBC, LDC, HDC, 인버터
	차세대 반도체 스위치 사용 고에너지 밀도 전력변환장치 *(요약) Wide Band Gap (WBG) 소자 및 공진형 스위칭 방식을 이용한 고주파 스위칭 기술을 통한 고 에너지 밀도 전력변환장치 개발 기술	차세대 반도체 스위치, WBG, SiC, GaN
스마트 자동차기술	모터 제어 기술 *(요약) 자동차 팬 및 구동용 BLDC 및 PMSM 모터의 고효율 운전 제어, 센서리스 운전 기술 보유	BLDC, PMSM, Fan, 모터 드라이버, 모터 제어기
	전력변환 컨버터 설계 및 제어 기술 *(요약) 자동차용 전원 설계를 위한 컨버터 및 전기자동차의 LDC 개발 기술 및 양방향 전력 제어 기술 보유	DC-DC 컨버터, LDC, 양방향 컨버터, 배터리 충방전 컨버터
	전기자동차 IoT Connected 기술 *(요약) 전기자동차 및 E-Mobility 관련 제어 및 모니터링을 위해 차량의 Data를 IoT와 연계하여 다양한 스마트 서비스를 운영하기 위한 기술	IoT Device, 전기차 Data 처리, 스마트 서비스, E-Mobility, 전력변환기
자율주행차	자율협력주행을 위한 V2X 통신기술 (주행상황 인지 센서 기술)	차량통신, V2X, C-ITS, 자율협력주행
	주행상황 인지센서 성능검증을 위한 자율주행시뮬레이터 기술 *(요약) 자율주행에 필요한 라이다/카메라 개발업체에서 가상의 주행환경에서 해당 부품의 성능을 검증할 수 있는 3D 환경 시뮬레이터 개발	라이다, 카메라(영상인식), 가상 환경, 자율주행 시뮬레이터
	주행상황 인지 센서 기술 *(요약) 비전 센서에서 습득한 데이터를 딥러닝 기반 객체 감지 알고리즘을 이용하여 보행자 및 유고 감지	비전, 딥러닝, 보행자 감지, 유고 감지
인공지능	위험 행위 인지 기술 *2D/3D 영상을 기반으로 위험 행위를 인지하기 위한 DNN 모델 생성 및 이를 이용한 실시간 위험 행위 탐지 기술	행위 인지 , DNN, 위험 행위 인지 모델
	오디오 기반 음상황 인지기술 *(요약) 마이크로부터 입력된 음원의 전처리 및 분석을 통해 현재 상황을 이해하는 기술(예: 넘어지는 소리, 유리 깨지는 소리, 울음 소리, 총소리, 가전 작동 소리 등)	스마트홈, CCTV, 위험상황인지, 음향이벤트
	학습 및 추론 기술 *(요약) 교사학습, 비교사학습, 강화학습과 같은 알고리즘을 이용하여 인공지능 학습 및 추론	교사학습, 비교사학습, 강화학습, 알고리즘
	언어이해 기술 *(요약) 문장을 형태소 단위로 분석하고 분석된 형태소로 사전을 구성하여 RNN 계열의 인공지능 알고리즘을 이용하여 학습	문장, 형태소, RNN
	시각이해 기술 *(요약) 비전 센서로 취득한 영상을 CNN 계열의 알고리즘을 이용하여 classification, detection, tracking 등을 수행	비전, CNN, classification, detection, tracking
	저사양 시스템에 적용가능한 인공지능 기술 *(요약) 뉴로모픽 반도체를 이용하여 저사양(아두이노급)에서 학습 및 추론이 가능한 인공지능 최적화 소프트웨어 기술	뉴로모픽, 뉴런, 머신러닝, 소프트웨어 프레임워크
빅데이터 (Big Data)	1) 빅데이터 수집·정제·저장 및 처리기술 2) 빅데이터 분석 및 예측 기술	시계열 데이터 분석, 시계열 데이터 수집, 시계열 데이터 시각화, 시계열 데이터 예측
	빅데이터 수집·정제·저장 및 처리기술 *(요약) 크롤링을 이용하여 웹에서 데이터를 수집하고 이를 정제하여 데이터베이스에 저장	크롤링, 웹, 데이터베이스, 저장
	빅데이터 분석 및 예측 기술 *(요약) 데이터베이스에 저장된 데이터를 classification이나 regression을 이용하여 분석 및 예측하는 기술	데이터베이스, classification, regression, 분석, 예측
	Neural Network 기반 전력수요 예측 기술 * 기상정보, 과거 전력수요 등의 데이터를 사용하여 Single-step, Multi-step 모델 학습 및 예측	Neural Network, Predictive Model, Electrical Demand
	빅데이터 분석 중소기업 대상 제품 기획/설계용 빅데이터 플랫폼 기술 소개	외부데이터수집, 고객트렌드분석, 소비자반응분석, 연관분석, 시각화
에너지 저장 시스템 (ESS)	신재생 에너지 연계 ESS 설계 및 제어 *(요약) 배터리 ESS 시스템 및 태양광, 풍력 등 신재생 에너지원과 연계되는 전력변환장치 설계 및 제어 기술	태양광, PV, MPPT, 풍력, 전력변환장치, 인버터, 컨버터
	배터리 ESS의 배터리 진단 및 충전 알고리즘 *(요약) 배터리의 임피던스 해석 및 충전잔량, 노화 등 내부 상태 추정을 통한 ESS 안전 확보 기술 *상시 배터리 Cell 내부 임피더스 실시간 정밀 측정	BMS, SOC, SOH, SOF Battery Cell impedence
에너지 효율향상	직류 송배전 시스템 및 연계 전력 변환 기술 *(요약) 고전압 직류송전 및 저전압 직류배전 시스템 및 연계 전력변환장치 기술, 요소 장치의 전자파 신뢰성 시험과 온도 및 커패시턴스 진단 및 관리 기술	HVDC, MVDC, LVDC, 직류 송배전, 감시 진단, EMC
	AC/DC 하이브리드 배전망 기술 *(요약) 기존 교류 배전 및 차세대 직류 배전이 결합된 하이브리드 배전망 기술 및 무효전력 보상 기술	AC/DC 하이브리드 배전망, 무효전력 보상, EMS
실감형 콘텐츠	MR기반 공정공유기술 *(요약) AR(증강현실)+VR(가상현실)을 이용하여 개발 공정에 필요한 콘텐츠, 개발일정를 다수의 사용자가 동시에 공유할수 있는 체험형 시스템	AR, VR, MR(혼합현실), 공유기술, 공정개발
	가상현실(VR) 콘텐츠 기술 *(요약) 적외선 Stereo 카메라를 이용한 스크린골프 비전 센서 개발	적외선 카메라, Stereo 카메라, 스크린골프, 비전 센서
	8K/16K 360VR 영상 적응적 스트리밍을 위한 HEVC/AV1 타일 영상 압축 기술	360 VR, 움직임 제한 압축, HEVC, AV1, 비트스트림 스티처
지능정보 (IT융합)	체형분석을 통한 가상 핏팅 시스템 기술 *(요약) 깊이인식카메라를 이용하여 사용자의 체형을 스캔하고 스캔한 데이터를 인공지능 서비스와 연계하여 핏팅 결과를 보여주는 시뮬레이션 시스템	가상 핏팅, 3D 체형분석, 체형추정, Depth카메라
	지능형 건설 공기예측 시뮬레이터 시스템 기술 *(요약) 건설 공정 BIM 정보를 이용하여 공사기간(비용)를 예측하고 예상되는 건설공정을 가상환경에서 보여주는 시뮬레이터	BIM, 공기예측, 스마트 건설, 디지털 트윈
의료기기· 헬스케어	바이러스 신속진단용 면역진단 형광리더기 및 분자진단 형광리더기 장치 * 바이러스검출을 위한 면역 및 분자진단의 검출 결과를 정량 분석하는 형광리더기 기술	LFA 형광 정량리더기 분자진단 리더기 소형 PCR 기기
	체외진단 바이오센서 및 자동화 면역진단 기기 기술 * 비침습 소변시료 방광암 자가진단 및 예후관리용 바이오센서	방광암진단, 비침습 소변시료, 면역진단, 전기화학바이오센서, 자동화기기
첨단제조 및 산업로봇	실내외 자율 이동·작업수행 로봇 *(요약) 비전 센서에서 습득한 데이터를 딥러닝 기반 객체 감지 알고리즘을 이용하여 장애물 감지 및 경로 탐색	비전, 딥러닝, 장애물 감지, 경로 탐색
안전로봇	감시경계용 서비스 로봇을 위한 주변 환경 센싱 기술, 실내외 전천후 위치 인식 및 주행 기술 *(요약) 비전 및 Lidar/Radar 센서를 이용한 주변 환경 센싱 및 SLAM을 이용한 위치 인식 및 주행 기술	비전, Lidar, Radar, SLAM, 위치 인식, 자율주행
지능정보 클라우드	클라우드/엣지 기반 딥 러닝 서비스 기술	클라우드, 딥러닝, 엣지, SaaS
지능형 반도체·센서	이온검출 나노전계효과트랜지스터(nanoFET) 센서 * 제전기 제어용 이온발란스센서의 구조, 동작원리 및 응용 사례 * pH 센서 적용을 위한 nanoFET 센서의 구조, 동작원리 및 응용분야	nanoFET 소자, 이온센서, pH센서, 환경센서
바이오 농수산 식품	스마트팜 환경제어 기기 제작기술 *(요약) 식물 생장 관측 장치를 이용한 phenotype 분석을 토대로 한 온실 환경제어	식물 생장, 생장 관측, phenotype, 온실, 환경제어
저압직류시스템(LVDC)	LVDC용 스마트 미터링 기술 * 전기차 충전기 및 태양광 접속함의 계량 저압 직류 누전 전류 측정 기술(태양광, ESS, 충전기) * 유럽 및 미국의 직류 누전 감시(RCCB Type-B) * 국내 태양광, ESS, 충전기 시스템의 법제화	Smart Meter, RCCB-type B DC Leakage current
IoT (사물인터넷)	MCU 기반 IoT Protocol Stack 경량화 기술 * MQTT, OPC-UA 등 표준 프로토콜을 별도의 CPU나 모듈 없이 MCU 자체 구동만으로 경량 Stack 구현	IoT, Protocol, Stack, 경량화, MCU, MQTT, OPC-UA
반도체 등 소재	동적 열특성을 이용한 반도체 패키지 특성 및 고장 분석	반도체, 신뢰성평가, 고장분석, 열특성평가, 열전도도, 열저항, 수명평가, 가속시험
인포콘텐츠 기술	챗봇을 활용한 AI 콘텐츠 생성 기술 *(요약) 콘텐츠 구성을 위한 정보(이미지, 텍스트, 동영상)을 자동으로 수집,분석을 수행하고 이를 기반으로 사용자가 원하는 콘텐츠를 자동으로 생성하는 기술	인포테인먼트 정보처리, 자동콘텐츠 생성, 콘텐츠 요약
IT 융합	지능형 실시간 도시 시설물 관리시스템 기술 *(요약) CCTV에서 영상데이터를 전송받아 도시 시설물의 유고 감지	CCTV, 영상데이터, 감시, 유고감지

❽ 한국건설기술연구원

분야	기술명 *기술요약	키워드
인공지능 기반 비전	1. 딥러닝 활용 비전기술 예) CNN, YOLO, YOLACT 딥러닝 기반 학습 및 비전 2. 3차원 포인트 클라우드 기반 객체 분류	딥러닝, CNN, YOLO, YOLACT, 비전, 3차원, 포인트 클라우드, 객체, 분류, 세그먼테이션
IoT 및 임베디드 개발	1. 임베디드 시스템 개발 예) NVIDIA NANO, TX2, ODROID, RPi 등 2. IoT 장치 및 연결 개발 예) MQTT, NODE-RED, KAFKA 등 3. IoT 데이터 예측 예) LSTM, Curve Fitting 등	임베디드, NVIDIA NANO, TX2, ODROID, RPi, IoT, MQTT, NODE-RED, KAFKA, IoT,데이터, 예측, LSTM, Curve Fitting
건설 인프라 스캔	1. 고정형 LiDAR 기반 스캔 및 점군 처리 2. SLAM(Simultaneous localization and mapping) 기반 이동식 스캔 및 점군 처리 3. 사진측량 기반 스캔 및 점군 처리 예) 드론 등 활용 사진 측량	LiDAR, SLAM, 스캔, 점군, 사진측량, 드론, 정합, 포인트 클라우드, 건설, 인프라
컴퓨터 그래픽스 및 BIM	1. 컴퓨터 그래픽스 기술 활용 3D 뷰어 및 모델링 엔진 개발 예) 3차원 그래픽 뷰어, BIM 뷰어, 모델링 엔진 개발 등 2. CAD 모델링 및 개발 방법 예) 솔리드 모델링 3. 대용량 그래픽 객체 처리 방법 예) 공간인덱싱, 메쉬처리, LoD(Level Of Detail) 처리 4. ISO 기반 데이터 상호운용성 설계 및 지원 기술 예) 도메인 OOA/D(Object-oriented analysis and desi), UML(Unified Modeling Language), API, 데이터교환포맷 설계 등	컴퓨터 그래픽스, CAD, 뷰어, 모델링, 대용량, 솔리드, 공간인덱싱, 메쉬처리, LoD, ISO, BIM, 상호운용성, OOA/D, UML, API, 데이터교환포맷 설계
자율주행차	영상 비전기반의 자율주행차의 노면상태를 인지하는 인공지능 학습데이터 셋 작성기술과 이를 이용한 인공지능 모형개발과 성능 평가 기술	영상 비전, 영상인식, 자율주행차, 인공지능, 상황인지
IT융합	지능형 실시간 도시시설물 관리시스템기술로 도시시설물 객체화, 도시 시설물 관리 시나리오 설계, 도시시설물관리 데이터교환, 도시관리 플랫폼 기술	도시시설물, 도시관리, 도시관제, 시설물 관리플랫폼

❾ 한국전기연구원

분야	기술명 *기술요약	키워드
에너지신산업ㆍ환경	에너지 제도 설계 기술 *(요약) 본 기술은 미래 에너지사용 환경변화에 대응하는 전력시장 및 요금 제도설계 기술, 전력수급 제도설계 기술을 통해 사전 대비를 위한 시행 제도 메커니즘을 개발하는 것임	에너지제도, 전력수급, 전력시장, 전력정책
에너지신산업ㆍ환경	에너지 시장 분석 기술 *(요약) 본 기술은 국가적 사업에 대한 에너지 인프라 투자계획의 중장기적 사업타당성 평가를 목적으로 하며, 전력수급 전망, 전력시장가격 예측, 신재생 공급비용 분석, 신재생에너지 공급인증서 가격 예측 기술로 구성됨	에너지 시장 분석, 전력수급, 전력시장, 전력정책, 신재생에너지
에너지신산업ㆍ환경	에너지전환 분석기술 *(요약) 에너지 전환 분석기술은 다양한 사회적 요구에 따른 전력시스템 변화에 대비하기 위해 위협요소 분석, 미래전력시스템 요구조건 식별 및 시나리오설계, 이행계획수립, 전원정책 영향평가 등을 통해 미래 에너지수급을 사전 검토하는 기술임	에너지전환, 전력정책, 전원정책, 에너지수급 시나리오
에너지신산업ㆍ환경	EERS제도 설계 및 분석 기술 *(요약) 본 기술은 국내 에너지신산업ㆍ환경의무화제도(EERS) 시행을 위한 기반제도를 설계하고 제반 기술적 분석 방법론 개발을 목적으로 하며, 효율향상 절감목표 설정, 에너지 절감잠재량 분석, 성과계량 및 검증 방법론 개발, 경제성분석 기술로 구성됨	EERS, 에너지신산업ㆍ환경의무화제도, 에너지효율
에너지신산업ㆍ환경	차세대 EMS 기술 *(요약) 본 기술은 발전기 및 송전 설비 특성에 최적인 제어기법을 적용하여 전력시스템을 안정적이고 효율적으로 운영하기 위한 전력계통 종합 운영 자동화 시스템임.	전력계통, EMS
에너지신산업ㆍ환경	대규모 실시간 전력망 하이브리드 모의 기술 *(요약) 본 기술은 빠른 동특성을 갖는 전력계통요소와 기존 대규모 전력계통을 동시/실시간으로 모의하여 계통 신뢰도/안정도를 효율적이고 신뢰적으로 모의하는 기술을 개발하는 것임.	전력망, 전력계통, EMS
에너지신산업ㆍ환경	IEC61850기반 분산자원 인터페이스 기술 *(요약) 본 기술은 국제 표준 방식의 데이터 모델과 통신 방식을 이용한 원격 통신을 기반으로 신재생 분산전원에 추가적으로 요구되는 계통 지원기능이 구비된 다수의 스마트 분산전원들을 최적 설정 및 제어하는 통합 관리 시스템으로 구성됨	IEC61850, 분산자원, 분산전원, 전압-무효전력 제어, 주파수-출력 제어, LVRT제어
에너지신산업ㆍ환경	AC-DC 하이브리드 마이크로그리드 운영 기술 *(요약) 마이크로그리드 및 분산형 전원 관련 요소 기기의 개발 및 검증. 교류, 직류, 다중 마이크로그리드 설계 및 제어운영 기술 검증.	교류-직류 복합 마이크로그리드
에너지신산업ㆍ환경	분산자원 및 마이크로그리드 사업모형 설계 프로그램 *(요약) 본 프로그램은 사용자가 분산자원을 설치하고자 할 때 원하는 사업모형을 선택하여 간단한 입력만으로 분산자원의 경제성을 분석하고 최적 용량을 설계할 수 있는 프로그램을 개발하는 것임.	분산자원, 마이크로그리드
미래형 자동차	전기차 충전스테이션 운영 기술 *(요약) 본 기술은 전기차 충전스테이션의 운영시스템에 적용되는 에너지관리 기술에 관한 것으로 KS R 1202-1과 일반/V2G 전기차 관련 표준 ISO/IEC 15118에 기반하여 개발됨.	전기차, 미래형 자동차, 충전스테이션, KS R 1202-1, ISO15118, IEC15118
에너지신산업ㆍ환경	전력저장시스템 운영 기술 *(요약) 본 기술은 수요관리를 목적으로 전력저장시스템을 운영하기 위해 전력저장시스템과 부하를 모니터링하고, 전기요금 절감 수익을 최대화하도록 운영계획을 세우며, 실시간 제어 알고리즘을 통해 피크 관리 및 시스템 보호를 할 수 있는 운영 기술을 개발하는 것임	수요관리, 전력저장, ESS, 전기요금
에너지신산업ㆍ환경	풍력발전단지 제어 기술 *(요약) 본 기술은 실시간으로 변화하는 풍력발전단지 유무효출력을 순시적으로 제어하여 계통운영자의 급전지시 이행 또는 계통보조서비스 제공이 가능하도록 하는 기술임.	풍력발전, ESS, 전력거래
미래형 자동차	미래형 자동차 충전스테이션 운영 기술 *(요약) 본 기술은 미래형 자동차 충전인프라를 구축에 필요한 충전제어 및 국제표준 기반 통신 하드웨어, EVCC 및 SECC 통신 프로토콜 소프트웨어 및 충전기 관리를 위한 통신 프로토콜(OCPP)을 포함하는 기술임.	전기차, 미래형 자동차, 충전, EVCC, SECC, OCPP
에너지신산업ㆍ환경	기계학습 기반 수요반응(DR) 예측 정보 기술 *(요약) 본 기술은 수요반응의 결과인 에너지 감축량을 과거의 데이터를 사용해 기계학습 기반으로 예측함	기계학습, 머신러닝, 수요반응(DR), 에너지수요
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	고출력 전자기펄스(HPEMP) 보호대책기술 *(요약) 본 기술은 국가중요시설을 효과적으로 보호하며, 안정적인 운용을 가능하게 하는 HPEMP방호에 관한 기술임	전자기펄스, HPEMP
에너지신산업ㆍ환경	±500kV HVDC 송전선로 운영 및 환경영향 평가기술 *(요약) 국내 전력계통이 당면하고 있는 초고압 대용량 송전수요 해결 및 사회적 수용성을 제고하기 위하여 직류송전 적용이 확대되고 있음. 본 연구는 이 경우에 필연적으로 발생하는 AC/DC 하이브리드 송전선로에 대한 기술적 해결방안 제시.	HVDC, 교류/직류 하이브리드 송전, 전력계통
지능정보	펄스광 급속 소결 기술 *(요약) 본 기술은 넓은 스펙트럼의 고강도 펄스광(intense pulsed light)을 조사하여 수~수십 밀리초의 짧은 시간에 인쇄전극을 수백 도씨로 가열하고 실온으로 냉각함으로써, 기판 변형이나 소재 열화없이 1x10^7 S/m 이상의 고전도성 인쇄전극을 만드는 소결 기술임	펄스광, 광소결, 인쇄전극, 유연전극, 투명전극
에너지신산업ㆍ환경	장거리 무선전력전송 *(요약) 본 기술은 고출력 장거리 무선전력 전송을 위해 능동배열형 마이크로파 전력송수신시스템과 빔추정 및 제어시스템 등 운용기술을 개발하는 것임.	무선전력전송
에너지신산업ㆍ환경	전압형 MMC 서브모듈 평가 시스템 기술 *(요약) 본 기술은 실제 HVDC 시스템의 전압과 전류를 가압할 수 있는 장치를 설계하고 제작하였다. 전압형 MMC 서브모듈 평가시스템의 사양은 3KV, 1000A 이며, 서브모듈의 구성품을 평가할 수 있는 시스템을 구축하였다. 특히, 서브모듈의 신뢰도 향상과 커패시터의 가속수명시험 적용에 유리하다.	전압형 MMC 서브모듈, HVDC, 모듈형 멀티레벨 컨버터
에너지신산업ㆍ환경	계통연계형 스마트 PCS 기술 *(요약) 본 기술은 신재생에너지 자립형 마이크로그리드 전력 시스템에 적용할 다기능 지능형 스마트 PCS의 기술을 개발하는 것임	계통연계, PCS, 마이크로그리드
에너지신산업ㆍ환경	멀티터미널 전압형 MMC 제어 기술 *(요약) 본 기술은 모듈형 멀티레벨 컨버터 기반 멀티터미널 DC 전력공급체계 구축을 위한 기술임	MMC, 모듈형 멀티레벨 컨버터, DC전력공급
에너지신산업ㆍ환경	전력변환시스템용 제어플랫폼 기술 *(요약) 본 기술은 모듈 기반의 중/대용량 전력변환장치를 연계하기 위한 제어 통신 플랫폼에 대한 기술의 개발과 이를 검증하기 위한 HILS 기술을 개발하는 것임	전력변환, HILS, Hardware In the Loop Simulator
차세대전자정보 디바이스	SiC MOSFET 구동 집적회로 기술 *(요약) 본 기술은 차세대 전력반도체인 WBG SiC 전력반도체의 고속 스위칭 구동을 지원하며, 고전압 신호 절연 회로 및 보호 회로가 On-chip으로 내장된 구동 집적회로 기술임.	전력반도체, SiC, Wide BandGap(WBG), 실리콘카바이드, 탄화규소
차세대전자정보 디바이스	고온 SiC IC 기술 *(요약) 본 기술은 미래형 자동차 및 산업용 모터, 항공우주 및 원자력과 같은 고온, 고방사선 환경에서의 구동을 위해 Wide BandGap 소재인 SiC를 이용한 집적회로 설계 및 제작 기술임.	전력반도체, SiC, Wide BandGap(WBG), 실리콘카바이드, 탄화규소
차세대전자정보 디바이스	고전압 전력소자 측정기술 *(요약) 본 기술은 전력반도체의 전기적 특성 평가와 전계발광을 이용한 불량분석용 계측시스템을 위한 H/W 및 S/W 기술임.	전력반도체, 반도체 특성평가, 반도체 불량평가
에너지신산업ㆍ환경	HVDC 차단기 설계기술 *(요약) 본 기술은 직류 차단기에 관한 것으로 차단에 필요한 전류 영점을 커패시터를 이용한 commutation 회로를 적용하여 발생시키고 이를 통해 전류를 차단하는 기술을 개발하는 것임.	HVDC, 직류차단기, 직류계통
에너지신산업ㆍ환경	Post-ar current 측정기술 및 시스템 *(요약) 본 기술은 차단전류의 영점부근에서의 전류현상 측정에 관한 것으로 해당 환경에서의 내 잡음성을 가지고 고해상도의 전류측정 특성을 가진 측정장치를 개발하는 것임.	Rogowski coil, 전류센서, 아크전류 측정
에너지신산업ㆍ환경	SF6 free 친환경 가스차단기 설계기술 *(요약) 본 기술은 70kV급 송전계통에 적용되는 차단기 설계기술에 관한 것으로 지구온난화지수가 1미만의 천연가스를 절연매질로 사용하고, 가스의 특성을 적용한 차단해석기술을 접목하여 송전계통에서 요구하는 조건을 만족하는 가스차단기 설계기술을 개발하는 것임	SF6, 가스차단기
에너지신산업ㆍ환경	대전류 아크플라즈마 해석기술 *(요약) 본 기술은 전력기기 내 대전류에 의해 발생하는 아크플라즈마의 물리적 현상인 고온 열역학/수송계수 물성치, 전자천이에 의한 복사열전달, 복사에 의한 절연물 용삭, 금속 증기, 아크에너지를 구현하고, 아크컨덕턴스와 압력, 온도 분포를 출력하는 기술임.	대전류, 아크플라즈마
에너지신산업ㆍ환경	변전설비 온라인 진단기술 *(요약) 본 기술은 변전 설비 온라인 진단을 위한 신호처리 및 인공지능 기술을 활용한 잡음제거, 고장 위치 추정, 고장의 종류 분류 기술을 개발하는 것임.	변전설비 온라인 진단, 변전설비 잡음제거, 변전설비 위치추정, 변전설비 결함
에너지신산업ㆍ환경	전력기기의 부분방전 센서 설계 기술 *(요약) 본 기술은 GIS, 변압기, 회전기 등에서 기기 열화를 통해서 발생하는 부분방전 신호를 높은 정확도로 검출하기 위한 센서개발 및 진공차단부에서의 진공도 변화를 실시간으로 판별할 수 있는 센서기술임.	GIS, 변압기, 진공차단부(VI), 회전기, 부분방전센서
지능정보	융복합 시뮬레이션 기술 *(요약) 융복합 물리 시뮬레이션을 이용하여 기업제품의 기술적 문제점 및 원인 분석	시뮬레이션, 애로기술해결, 해석기술지원
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	VI 진공도 무선감시 시스템 *(요약) 본 기술은 구조가 간단하면서 저렴하게 제작 가능한 진공도 무선 감시 센서의 구조 및 이를 이용하여 실시간으로 진공 인터럽터의 진공도를 상시 측정할 수 있는 진공도 감시 시스템을 제공하는데 있다.	진공도 측정, 진공인터럽터, 진공차단기, 진공도 무선감시
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	다층고온초전도선재 *(요약) 본 기술은 단일 초전도층으로 이루어진 고온초전도박막선재를 이용하여 초전도층만 벗겨내어 두 층 이상의 초전도층을 가진 다층 고온초전도선재를 제조하여 높은 단위면적당 통전전류 특성을 가진다.	초전도, 초전도선재, 초전도전자석, 고온초전도
에너지신산업ㆍ환경	영구자석 유도가열 기술 *(요약) 본 기술은 페러데이의 법칙을 적용하여 회전하는 영구자석 내부에 삽입된 금속체 표면에 와전류를 유도하여 금속체를 원하는 온도까지 가열하거나 녹이는 기술임.	영구자석, 유도가열
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	전기추진선박 스마트제어기술 시험용 테스트베드 *(요약) 본 기술은 전기추진선박용 스마트제어시스템을 개발함에 있어서 자율운항 상위제어기 및 분산제어기 그리고 하위 드라이브 제어기 전체를 포함하여 실험실 수준에서도 다양한 조건으로 다양한 시험 항목들로 성능 시험을 할 수 있는 설비를 구축하는 것임	전기추진선박시험
바이오ㆍ헬스	등속성 운동시스템 *(요약) 고정식 운동기구 표준 KS ISO 20957-2에 제시된 가장 높은 토크가 요구되는 무릎펴기 운동이 수행 가능한 600Nm급 근관절 운동용 등속도 운동시스템 Leg extension 장비 시작품 제작 및 시작품의 등속도 운동제어 알고리즘을 개발	근관절 운동, 운동기구, 등속도 운동, 헬스케어
로봇	서보드라이브 64축 동기화 제어기 *(요약) 본 기술은 오픈 소스 기술을 이용하여 최대 64개의 서보 모터의 동기화 제어가 가능한 제어기를 개발하는 것임.	서보드라이브, 서보모터, 다축 동기화 제어
로봇	오픈소스 기반 공작기계 전장 시스템 *(요약) 본 기술은 산업 자동화 및 부품 제조업 장비 국산화를 위한 오픈소스 및 개방형 네트워크에 기반하여 공작기계 상위 제어기(NC) 및 하위 제어기(서보드라이브) 기술임.	공작기계, NC, 서보드라이브
로봇	포터블 가공로봇 *(요약) 본 기술은 공작기계의 응용확장성을 위해 매니퓰레이터를 기반으로 새로운 메커니즘의 가공로봇과 통합 시스템을 만드는 것임.	포터블 가공로봇, 용접, 마킹, 연마, 매니퓰레이터
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	모듈형 펄스전원 기술 *(요약) 본 기술은 수십 ns급의 고속 펄스 응용분야에 필요한 펄스전원 단위 모듈을 개발하고 모듈간의 직병렬 스택킹을 통해 다양한 펄스 전압, 전류 및 반복률 사양을 만족시킬 수 있는 반도체 스위치 기반 모듈형 펄스전원기술임	펄스전원, PMS, Pulse Module Stack
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	고출력 초고주파 기술 *(요약) 본 기술은 고체 내에서 하전 입자의 전도현상을 기반으로 하는 반도체 기반 초고주파 소자가 가지는 근본적인 한계를 극복하기 위하여 진공 환경 내에서 직류 전원에 의해 가속되어 대류하는 전자의 운동 에너지를 정밀하게 제어하여 고출력의 초고주파로 변환시키는 기술임.	초고주파, 비파괴검사, 무선전력전송, 대인무력화
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	지질자원 탐사용 펄스전원 *(요약) 전기탐사의 송신부에서 요구되는 20kW(2kV 10A/500V 40A) 0 ~ 8kHz 양극성 펄스 출력 및 출력 방향 전환이 가능한 펄스전원 기술을 개발하는 것임.	펄스전원, 지질탐사
지능정보	KERI e-factory *(요약) 본 기술은 경남/창원산단용 보급형 KERI e-Factory 플랫폼 및 인공지능 기반의 스마트팩토리 고도화용 기술로서, 다기종 CNC머신, 협동/물류 자율로봇 등 필드 제조설비의 생산/에너지용 IoT/Edge 센싱, OPCUA 통신, 저장 및 분석, 진단/예측 및 MES를 포함하는 KERI e-Factory 플랫폼 기술과 이 플랫폼 바탕 위에 인공지능 기반의 스마트 머신진단(툴, 스핀들모터), 가공품질예측, FEMS, 협동/물류로봇 기술 등 스마트팩토리 고도화용 기술로 구성됨.	스마트팩토리, IoT플랫폼&센싱(빅데이터 수집/관리), 머신진단(설비관리), 협동/물류로봇(현장자동화), FEMS(에너지관리), 가공품질예측(품질관리)
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	전기선박 추진동력계통 설계 및 해석 기술 *(요약) 본 기술은 친환경 전기선박용 추진동력계에 필요한 전동기 및 구동 드라이브 등에 관한 설계 및 해석 기술임.	전기선박, 추진기, 전동기, 선체저항
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	전기선박 추진시스템 LBTS 기술 *(요약) 본 기술은 전기선박 국산화를 위해 프로펠러, 디젤엔진 등의 모사장치를 설계하고 측정시스템을 구축하여 선박 동특성을 육상에서 시험 가능하도록 통합시험 플랫폼을 구축하는 것임.	전기선박, LBTS
로봇	5kg 가반하중 협업 로봇 및 액추에이터 *(요약) 본 기술은 6축 다관절 형태의 협동로봇을 구성하기 위해 필요한 3종 이상의 스마트액추에이터를 개발하기 위한 것으로서, 주요 구성품인 전동기, 제어기, 감속기, 스토퍼, 센서 설계가 핵심임.	액추에이터, 협동로봇, 다관절로봇
로봇	항공전기차 목업 모델, 구동 전동기 및 드라이브 시작품 *(요약) 30년 후 플라잉카가 대중화된 미래 도시내의 전기에너지의 분배 및 객차전달 메커니즘 구현하는 것이 본 기술개발의 목적임. 고추력 다상전동기 및 고장허용 구동기술을 개발하는 것이 목적임.	UPMV, 도심개인이동수단, 항공전기차, 플라잉카, 드론
미래형 자동차	다상 동기전동기/발전기 설계 기술 *(요약) 본 기술은 다 상 권선(Multi-phase Windings)을 전동기 또는 발전기에 채용하여 고품질/고신뢰성의 고장허용 구동이 가능한 구동/추진 시스템을 개발하는데 필요한 다 상 영구자석 전동기/발전기의 전기회로 및 자기회로 설계 기술임.	전동기, 발전기, 모터, Multi-phase Winding
미래형 자동차	평판형(축방향자속) 발전기/전동기 설계 기술 *(요약) 본 기술은 축방향으로 길이 제약이 큰 경우에 평판형의 형태로 전기추진 시스템을 구현하기 위해서 축방향자속(Axial Flux)형 영구자석 발전기와 이에 대응되는 전력변환장치(PMU)에 대한 설계 기술을 개발하는 것임	전동기, 발전기, 모터, 영구자석, 축방향자속, 전력변환장치, PMU
미래형 자동차	고출력 선형전동기 및 정밀구동모터 기술 *(요약) 고출력 선형전동기 및 정밀구동모터는 출력을 향상시킬 수 있는 극-슬롯 배치와 코어형상 설계기술을 통한 설계기술과 구동시스템의 설계, 제작기술을 통한 성능향상기술로 나뉠 수 있으며 전동기의 단위무게당 출력밀도향상이 핵심기술임.	전동기, 발전기, 모터,
로봇	초정밀 물류이송장치 적용 자기부상컨베이어 기술 *(요약) 자기부상 컨베이어, 자기부상 선형베어링, 안내 일체형 선형추진 전동기	컨베이어, 자기부상, 물류이송, 전동기
미래형 자동차	미래형 자동차용 전동기 및 인버터 기술 *(요약) 본 기술은 미래형 자동차의 각 바퀴를 직접 독립구동하는 4륜 직축구동 미래형 자동차의 전동기, 인버터 및 상위제어기 개발 기술임.	미래형 자동차, 전동기, 발전기, 모터, 인버터, 직축구동
미래형 자동차	초고속 회전기(전동기/발전기) 설계 기술 *(요약) 기존 고속 구동시스템으로부터 증/감속기어를 제거하고 직접 고속회전이 가능한 전동기/발전기를 이용함으로써 구동시스템의 소형화, 경량화, 고효율, 저소음, 유지보수성 및 환경성 개선 등의 특성을 얻을 수 있는 고속 회전기 기술임.	전동기, 발전기, 모터, 회전기
미래형 자동차	고효율(IE4) 전동기 설계 기술 *(요약) 슈퍼프리미엄급 고효율(IE4) 전동기는 프리미엄급 (IE3) 대비 손실을 20% (효율 1∼2%↑) 이상 저감한 전동기로서 고효율 전동기(IE2)대비 2~3% 높은 전동기임. 국내에서는 프리미엄급(IE3) 전동기를 상용화하는 기술 단계임. 효율과 가격 경쟁력을 동시에 만족하는 IE4급 전동기 개발을 위해 유도기 전동기 및 Hybrid형 전동기에 대한 설계기술개발 진행.	전동기, 발전기, 모터, IE4
미래형 자동차	고장 허용 구동을 위한 다상 시스템 기술 *(요약) 본 기술은 고장허용 구동이 요구되는 전기추진 시스템에 적합한 다상 전동기 및 인버터 설계에 관한 기술로서, 상 고장 발생시 나머지 건전한 상 전류의 크기와 위상을 변동시킴으로써 주어진 조건에서 최소의 토크 리플을 유지하면서 연속해서 운전이 가능한 제어 알고리즘을 포함하고 있음. 기존 디젤엔진 추진 선박의 하이브리드 추진으로의 개조나 새로운 전기 선박 건조시 추진 시스템에 적용될 수 있음.	전동기, 발전기, 인버터, 모터
미래형 자동차	로프리스 엘리베이터용 자속역전 선형전동기 및 제어 기술 *(요약) 본 기술은 컨시퀀트 폴(consequent pole) 구조를 적용하여 영구자석형 직접 구동 전동기의 희토류계 영구자석 사용량을 획기적으로 저감하여 종래의 고가격 문제를 해결하는 것임.	전동기, 발전기, 모터, 영구자석, 컨시퀀트 폴, consequent pole
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	선박용 림구동 추진전동기 고효율화 기술 *(요약) 본 기술은 기어박스 제거 프로펠러 일체형 선박용 고효율 고신뢰성 림구동 추진시스템(Rim Driven Thruster/Propulsor System) 기술을 개발하는 것임.	림구동, Rim, 전동기, 프로펠러, 발전기, 모터
미래형 자동차	차량용 현가장치 적용 전자기식 에너지 하베스팅 기술 *(요약) 본 기술은 차량의 진동 에너지를 흡수하여 전기에너지를 발생시키는 고출력 선형 발전기와 발전기를 능동적으로 제어하여 최대 출력을 제어하는 전력변환 기술을 개발하는 것임.	에너지하베스팅, 현가장치
에너지신산업ㆍ환경	계통연계형 권선형유도발전기 제어기술 *(요약) 본 기술은 파력발전 및 조류발전, 풍력발전에 적용되는 권선형 유도발전기 제어용 전력변환장치(PCS)에 대한 것으로, 권선형 유도발전기의 가변속 제어 기술과 전력계통 연계 기술, 그리고 발전량을 최대로 회수하기 위한 최대출력점 추종제어 기술을 포함하고 있음.	유도발전기, 전력변환장치, PCS, DFIG
에너지신산업ㆍ환경	1.6리터급 소형 디젤엔진용 전동과급기술 *(요약) 본 기술은 저속에서 차량 응답성이 늦게되는 터보랙을 저감하기 위한 기술로 기계식 과급기와 함께 사용하여 저속과 급가속 시 전기식(48Vdc, 100,000rpm, 3kW 사양)으로 고속전동기와 제어기 및 파워보드 등을 개발하는 것임. 0.4초 이내에 100,000rpm에 도달하여 압축공기를 공급하여 엔진 출력을 향상시키는 기술임	과급기, 전동과급기, 터보차저
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	상반회전 프로펠러용 비접촉 자기기어 기술 *(요약) 본 기술은 상반회전 프로펠러용 기계식 기어를 대체하기 위한 비접촉 자기기어 기술개발로 전기-기계의 멀티피직스 해석기술 확보와 자기기어의 핵심부품에 대한 원천기술 및 성능평가 기술 등을 개발하는 것임.	상반회전, 프로펠러, 비접촉자기제어
바이오ㆍ헬스	수요자 맞춤형 인공지능 청각보조의료기기 개발 *(요약) 본 기술은 인공지능 환경분류와 고도의 보청 알고리즘 동작이 가능한 세계 최고 수준의 1mW급 음성신호처리 SoC와 인공지능 잡음 제거 기능을 갖는 청각보조의료기기 플랫폼 개발	보청기, 청각보조의료기기, 잡음제거, 되울림제거
바이오ㆍ헬스	3차원 디지털 유방암 조기진단 장치 *(요약) 본 기술은 유방암 조기 진단을 위하여 일정한 각도(18도)를 회전하며 11장의 영상을 획득하고 그 영상을 3차원으로 재구성하여 유방암 병변의 단층 관찰이 가능하게 하고 진단효율을 기존 2차원 진단기술에 비해 30%정도 높이는 기술임.	유방암, X-ray
바이오ㆍ헬스	5W 의료용/100W 산업용 펨토초 레이저 기술 개발 *(요약) 본 기술은 초정밀 절개 및 초미세 비열 가공을 위하여 의료용 광섬유 펨토초 레이저, Single Crystal Fiber 증폭 기술 기반의 산업용 고출력 고체 펨토초 레이저, 그리고 고반복율 고전압의 전기광학 스위칭 드라이버 기술을 개발하는 것임.	펨토초 레이저, 수술용 레이저, 초정밀/초미세 가공, single crystal fiber 증폭
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	확장된 공진조건에서 발진하는 전자소자 개발 *(요약) 본 기술은 간단한 다이오드 구조에서 펄스폭 1피코초 미만의 극초단 펄스 전자빔을 발생시키는 기술로서 기존 전자빔 대비 펄스폭을 백배이상 줄일 수 있는 신기술임.	전자빔, 펄스 전자빔, 방사선치료기, 영상진단, 영상보안
바이오ㆍ헬스	암치료기용 LINAC 및 마그네트론 개발 *(요약) 본 기술은 선형가속기 기반 방사선 암치료기를 위해 소형 경량화된 X-Band(9.3 GHz) LINAC 기술과 MW급 전자기파 출력을 발생시키는 X-Band 및 S-Band(3.0 GHz) 마그네트론 기술을 개발하는 것임.	암치료, 비파괴검사, 산업용가공, 선형가속기, LINAC, 마그네트론, 전자빔, X-ray
바이오ㆍ헬스	암치료기용 레이저 가속기반 다중입자빔 발생을 위한 핵심원천기술 개발 *(요약) 본 기술은 전자 가속을 위한 에너지원으로 극초단 고출력 레이저를 사용하고 플라즈마를 가속 매개로 이용하여 전자를 가속하는 기술로 기존 대형 RF기반 가속기 대체 기술.	암치료, 비파괴검사, 레이저, 플라즈마
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	폴리이미드 기반 기능성 절연코팅 기술 *(요약) PI소재를 기반으로 하여 기능성 절연코팅소재를 개발하는 것임.	고절연성 PI기반 나노하이브리드 코팅소재, 전착코팅성 PI소재, PI에어로젤소재
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	친환경 열가소성 절연소재 기술 *(요약) 본 기술은 재활용이 가능하고 성능과 경제성을 갖는 친환경 열가소성 절연재료를 개발하여 적용하는 기술로 1단계 MVDC(30kV급) 이후 2단계HVDC(250kV급) 케이블의 주절연층 및 반도전층을 친환경 TP절연재료로 개발하는 것임	열가소성, 절연소재, 절연재료, HVDC케이블
차세대전자정보 디바이스	스마트 잉크기반 3D프린팅 기술 *(요약) 본 기술은 다종소재의 고정밀(~mm) 기능성 3차원 구조물을 제작할 수 있는 나노소재잉크 및 3D프린팅 기술에 대한 것임.	3D프린팅, 나노소재잉크
융복합 소재	무분산제형 나노카본 분산기술 *(요약) 본 기술은 분산제의 사용없이 탄소나노소재를 고농도로 원하는 용매에 분산할 수 있는 기술로 탄소나노소재의 활용도를 극대화할 수 있는 기술임	무분산제형, 유연전극, 탄소나노소재, 탄소나노튜브, 나노카본소재, 디스플레이
지능정보	나노메탈메쉬기반 유연투명전극기술 *(요약) 본 기술은 금속 전극을 나노메쉬 형태로 패터닝하여 높은 광투과율을 가지면서도 금속 자체의 높은 전도도를 그대로 유지할 수 있는 유연투명전극필름을 제조하는 기술임.	나노메쉬, 투명전극, 유연전극, 웨어러블디바이스, 디스플레이
지능정보	나노카본기반 유연/신축전극 제조기술 *(요약) 본 기술은 유연/신축성이 우수한 나노카본과 전기전도성이 우수한 금속을 복합화하여 반복적으로 굽히거나 늘어나는 환경에서 작동하는 신체부착형 또는 섬유/직물일체형 웨어러블 디바이스용 유연/신축전극 제조기술임.	유연전극, 신축전극, 웨어러블디바이스, 디스플레이, 나노카본
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	생체금속재료용 전기화학 나노표면처리 기술 *(요약) 본 기술은 기존의 마이크로 수준의 표면처리 기술을 넘어 나노 수준의 표면구조를 전기화학적으로 형성시켜 생체적합성을 극대화한 임플란트를 제조하는 기술임.	생체금속재료, 나노표면처리, ENF공정, 인공장기, 임플란트
에너지신산업ㆍ환경	전력품질 향상용 슈퍼커패시터 기술 *(요약) 본 기술은 분산전원 또는 전력계통에서 발생하는 단주기 출력 변동을 순간적인 에너지 공급으로 보상하여 전력품질의 향상을 제공하는 에너지 저장 디바이스에 관한 기술임.	슈퍼커패시터, 전원, 에너지저장
에너지신산업ㆍ환경	리튬이차전지용 고용량 양극 합성 기술 *(요약) 본 기술은 차세대 미래형 자동차에 필요한 고용량, 저가격 리튬이차전지를 제조하기 위해 필수적인 핵심 소재 기술임.	삼원계 전구체, 양극재, 리튬이차전지, 배터리, Ni계 양극재
에너지신산업ㆍ환경	Zn-air 전지 기술 *(요약) 본 기술은 전기적으로 충전이 불가능한 Zn/Air 전지의 충전성능을 개선하여 전기적 충방전이 가능한 이차전지로 개발하는 것임.	Zn/Air전지, 아연공기전지, 이차전지, 배터리
에너지신산업ㆍ환경	고에너지밀도 전고체 이차전지 기술 *(요약) 본 기술은 고체전해질을 도입하여 안전성이 향상된 전고체전지의 고에너지밀도 확보를 위해서 대기안정성이 우수한 황화물계 고체전해질 합성 원천기술 및 대면적 후막 전극 제조기술, 전극/고체전해질 계면 안정화 기술을 개발하는 것임.	전고체이차전지, 배터리, 전극
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	적층형 무연 압전 소자 기술 *(요약) 본 기술은 센서와 액추에이터에 사용할 수 있는 무연 압전 소재와 비귀금속 구리 전극을 동시소성하여 만드는 적층 소자 제작기술임.	압전소자, 압전소재, piezoelectric, 압전세라믹, 센서, 액추에이터
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	고출력 열전모듈제조 기술 *(요약) 본 기술은 폐열 에너지로부터 전기에너지로 변환하는 열전변환기술로, 나노구조제어 기술을 기반으로 하는 고출력 열전발전모듈 기술을 개발하는 것임.	열전모듈, 열전변환, 열전발전, 열전소재, 폐열
융복합 소재	금속섬유 직조 기반 고효율 발열체 *(요약) 본 기술은 0.05mm 직경의 미세한 금속섬유를 직조하여 천의 형태로 제작한 발열체 전극과 여기에 부착된 세라믹과 폴리머 절연층 및 효율적인 구동을 위한 전원제어장치로 구성된 유연면상발열체를 제작하는 기술임.	발열체, 유연면상발열체, 금속섬유직조
첨단 소재ㆍ부품ㆍ장비	무연압전소재 기반 젯팅 디스펜서 기술 *(요약) 본 기술은 유연계(Pb) 전기전자부품을 대체하기 위한 무연압전 세라믹(lead free piezo ceramics)	압전소자, 압전소재, piezoelectric, 압전세라믹, 액추에이터, 디스펜서

❿ 한국항공대학교

분야	기술명 *기술요약	키워드
인공지능	1) 학습 및 추론 기술 저 사양 임베디드 시스템을 위한 양자화된 AI 모델의 설계 및 이를 위한 학습 및 추론 기술 저 사양 CPU 기반의 AI 학습 및 추론을 위한 Custom SIMD Processing 에 기반한 소프트웨어 라이브러리 (100ms inference times with 90% accuracy for CIFAR-10 classification in ARM Cortex-A9 800MHz and 1GB DRAM)	양자화된 AI 모델; 양자화된 AI 모델의 학습 방법; AI 처리 SIMD 라이브러리
지능형 반도체·센서	2) 초소형·초저전력 IoT·웨어러블 SoC 설계 기술 양자화된 AI 모델을 위한 에너지/리소스 효율적인 AI 추론 가속기의 하드웨어 IP (1.8TOP/J, 33MOP/s/LUT in Intel MAX-10 FPGA)	AI 추론 가속기; Softcore IP; FPGA; 에너지 효율성; 리소스 효율성
5G 이동통신	3) 5G 이동통신 단말 특화 부품 기술 극부호 (Polar Code) 복호기에 대한 Architecture Synthesizer (HDL Generator) 고성능 극부호 복호기의 하드웨어 IP (655Mbps 급 @ 0.18um CMOS)	극 부호; 복호기; Architeture Synthesizer
융복합소재 (타이타늄)	난삭재 가공용 경질 박막 제조 방법 *진공 플라즈마 공정을 활용한 전이금속 질화계 나노복합구조 박막 합성	난삭재 가공, 고경도, 저마찰, 나노복합구조 박막
융복합소재 (고기능섬유)	초고경도 탄소 물질 합성 기술 *자장여과아크 공정을 활용한 우수한 기계적/광학적 특성 보유 탄소 박막 합성 및 30x30cm 대면적 적용 기술	탄소 박막, 초고평탄 표면, 고투과도, 자장여과아크, 래스터링 기술

한양대학교

분야	기술명 *기술요약	키워드
실감형 콘텐츠	1) 가상현실(VR) 콘텐츠 기술 2) 증강현실(AR) 콘텐츠 기술 3) HD급 이상의 고품질 다시점 3D 영상 콘텐츠 제작 기술 4) 오감체험형 콘텐츠 제작기술 5) 디지털 홀로그램 콘텐츠 제작기술 6) 인포콘텐츠 기술	가상현실(VR), 증강현실(AR), 인포테인먼트, 3D홀로그램, 프로젝션맵핑, 3D영상제작
문화 콘텐츠	1) 게임 콘텐츠 제작기술 2) 영상 콘텐츠 제작기술 3) 만화·웹툰 콘텐츠 제작기술 4) 문화·예술·음악 콘텐츠 제작기술	게임콘텐츠 기획, 만화콘텐츠 기획, 영상콘텐츠 기획, 문화예술 콘텐츠 기획, 스토리보드, 비쥬얼시나리오
3D프린팅	1) 3D이미지 제작 기술 2) 3D프린팅 장비활용 기술	3D프린팅, 3D모델링, 3D랜더링, Fusion360, Rhinoceros
미래형 자동차	주행상황 인지 센서 기술: 비전 센서, 레이더 센서, 레이저 스캐너 센서와 차량 in-vehicle 센서로부터 취득한 정보로 주행환경 상의 전방위 물체에 대한 정확한 거리와 공간정보를 처리하는 소프트웨어 기술	Camera, Radar, LiDAR, Object Tracking, IMU, Sensor Fusion, Electric Power Steering,
미래형 자동차	주행지능정보처리 통합시스템 기술: 차량 in-vehicle 센서, 외부환경센서 그리고 V2X 기반으로 자동주차, 사고 회피 및 능동안전주행을 수행하기 위한 센서퓨전 기술, 그리고 정밀도로지도를 기반으로 주변환경 인지를 통한 충돌회피 local path planning 및 주행안정성을 보장하는 종/횡방양 제어기술	Local Path Planning, Collision Avoidance, Sensor Fusion, Longitudinal Vehicle Dynamics Control, Lateral Vehicle Dynamics Control
미래형 자동차	주행상황 인지 기반 통합제어 시스템 기술: 다양한 환경조 건에서 강인하고 신뢰성 있게 차량의 정밀위치와 주변의 차량, 차선 등의 주행상황을 인지하여 안정 된 주행이 가능하도록 차량의 구동, 제동, 조향, 현가시스템을 능동적으로 제어하는 통합제어 시스템 설계 기술	Automatic Parking System, Valet Parking System, Integrated Vehicle Control System
미래형 자동차	운전자와 자동차 간 인터페이스 및 자율주행 사고원인 규명 기술: 자율주행 환경에서 운전자의 안전성, 수용성(불안감 해소)을 향상시킬 수 있는 운전자와 자동차 간 인터페이 기술 및 주행안정성 향상기술	Fail Operational System, Fault Tolerant System, Driver’s Acceptance
미래형 자동차	운전자 인지 데이터 센서 기술: 운전자의 운전 성향 패턴과 주변 주행환경을 분석하여 주행 안전성 판단하고 차량을 제어하는 기술	Driver Monitoring System, Machine Learning, Pattern Classification